{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["테스트결과","미지원모델"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"테스트결과","index":0,"n_rows":102,"n_cols":4,"rows_kept":102,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,3,0],[5,0,9,0],[10,0,54,0],[55,0,57,0],[58,0,82,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["LGT 휴대폰 카드리더기 지원여부"]
["LG","CANU701D","지원가능","메뉴 -> 7.휴대폰관리 -> 6.포트설정 -> UART"]
[null,"CANU-F1100","미지원","미지원"]
[null,"CANU-S1000","미지원","미지원"]
["EVER","EV-LD100","테스트불가"]
["SKY","IM-S220L","지원가능","left버튼 -> 4.시스템 -> 5.통신환경설정 ->1.데이터통신 -> USB"]
[null,"IM-S240L","테스트불가"]
[null,"IM-S400L","미지원","미지원"]
[null,"IM-U150L","지원가능","left버튼 -> 4.시스템 -> 5.통신환경설정 -> UART"]
[null,"IM-U160L","테스트불가"]
["LG","LG-LB1200","테스트불가"]
[null,"LG-LB1400","테스트불가"]
[null,"LG-LB1500","지원가능","메뉴->9.휴대폰설정->8.data통신환경 ->3.115kbps"]
[null,"LG-LB1700","지원가능","메뉴->9.휴대폰설정->8.data통신환경 ->3.115kbps"]
[null,"LG-LB2500","지원가능","메뉴->설정->3.휴대폰설정->8.통신설정->1.PC연결설정->2.115Kbps"]
[null,"LG-LB2500H","지원가능","메뉴->6.설정->3.휴대폰설정->8.통신환경->1.PC연결설정->2.115Kpbs"]
[null,"LG-LB2700","테스트불가"]
[null,"LG-LB2800","지원가능","메뉴->9.휴대폰설정->9.data통신환경 ->3.115kbps"]
[null,"LG-LB2900","지원가능","메뉴->9.휴대폰설정->9.데이터통신환경->3.115Kbps"]
[null,"LG-LB2900S","테스트불가"]
[null,"LG-LB3100","지원가능","메뉴->휴대폰설정->통신환경->1.PC연결설정->USB통신"]
[null,"LG-LB3300","지원가능","메뉴->9.휴대폰설정->8.데이터통신환경->1.PC연결설정->2.115Kbps"]
[null,"LG-LB3300P","테스트불가"]
[null,"LG-LB3300S","테스트불가"]
[null,"LG-LB6100","지원가능","메뉴->9.휴대폰설정->8.data통신환경 ->3.115kbps"]
[null,"LG-LB6200","테스트불가"]
[null,"LG-LB6300","테스트불가"]
[null,"LG-LC3200","지원가능","메뉴->9.휴대폰설정->8.데이터통신설정 ->3.115kbps"]
[null,"LG-LC3500","지원가능","메뉴->9.휴대폰설정->7.데이터통신설정 ->1.pc연결설정->3.115kbps"]
[null,"LG-LC3500C","지원가능","메뉴->9.휴대폰설정->7.데이터통신설정 ->1.pc연결설정->3.115kbps"]
[null,"LG-LD1200","테스트불가"]
[null,"LG-LF1200","지원가능","메뉴->9.휴대폰설정->7.data통신환경 ->3.115kbps"]
[null,"LG-LF1250","테스트불가"]
[null,"LG-LF1300","지원가능","메뉴->9.휴대폰설정->9.data통신환경 ->3.115kbps"]
[null,"LG-LF1300S","테스트불가"]
[null,"LG-LH2000","지원가능","메뉴->9. 휴대폰설정->9.통신환경->1.pc연결설정->3.115kbps"]
[null,"LG-LH2300W","지원가능","메뉴->휴대폰설정->9.통신환경->1.PC연결설정->115Kbps"]
[null,"LG-LH2500","테스트불가"]
[null,"LG-LH8000","지원가능","메뉴->9. 휴대폰설정->9.통신환경->1.pc연결설정->3.115kbps"]
[null,"LG-LP3900","지원가능","메뉴->9.휴대폰설정->6.data통신환경 ->1.pc연결설정->3.115kbps"]
[null,"LG-LP4500","테스트불가"]
[null,"LG-LP5600","테스트불가"]
[null,"LG-LP5800","테스트불가"]
[null,"LG-LU1400","지원가능","메뉴->9.휴대폰설정->9.통신환경->1.pc연결설정->3.115kbps"]
[null,"LG-LU1600","지원가능","메뉴->9.휴대폰설정->8.통신환경->1.PC연결설정->3.115kbps"]
[null,"LG-LU9100","테스트불가"]
[null,"LG-LV2300","지원가능","메뉴->9.휴대폰설정->6.data통신환경 ->3.115kbps"]
[null,"LG-LV2400","지원가능","메뉴->9.휴대폰설정->7.data통신환경 ->3.115kbps"]
[null,"LG-LV3000","지원가능","메뉴->6.설정->3.휴대폰설정->8.통신환경->1.PC연결설정->2.115Kpbs"]
[null,"LG-LV3000S","테스트불가"]
[null,"LG-LV3700","지원가능","메뉴->9.휴대폰설정->7.데이터통신환경->3.115Kbps"]
[null,"LG-LV3800","지원가능","메뉴->9.휴대폰설정->8.통신설정 ->1.pc연결설정->2.115kbps"]
[null,"LG-LV3900","지원가능","메뉴->6.설정->4.휴대폰설정->9.통신환경->1.PC연결설정->2.115Kbps"]
[null,"LG-LV6000","지원가능","메뉴->9.휴대폰설정->7.data통신환경 ->3.115kbps"]
[null,"LG-LV7200","테스트불가"]
["PANTECH","LT-1000","지원가능","USB"]
[null,"PT-L1800","지원가능","UART"]
[null,"PT-L2600","테스트불가"]
["SAMSUNG","SPH-B2050","테스트불가"]
[null,"SPH-B4950","테스트불가"]
[null,"SPH-B5150","테스트불가"]
[null,"SPH-B5850","테스트불가"]
[null,"SPH-B6550","지원가능","UART"]
[null,"SPH-B6650","지원가능","UART"]
[null,"SPH-B8850","테스트불가"]
[null,"SPH-C3250","지원가능","UART"]
[null,"SPH-C3450","테스트불가"]
[null,"SPH-M4650","PDA"]
[null,"SPH-M4655","PDA"]
[null,"SPH-S4850","미지원","미지원"]
[null,"SPH-S5150","미지원","미지원"]
[null,"SPH-V6050","테스트불가"]
[null,"SPH-V7350","테스트불가"]
[null,"SPH-V8950","테스트불가"]
[null,"SPH-V9550","테스트불가"]
[null,"SPH-W3150","지원가능","UART"]
[null,"SPH-W4150","지원가능","UART"]
[null,"SPH-W4450","지원가능","UART"]
[null,"SPH-W5850","테스트불가"]
[null,"SPH-W5950","지원가능","UART"]
[null,"SPH-W6050","지원가능","UART"]
[null,"SPH-W6350","테스트불가"]
[null,"SPH-W6450","지원가능","UART"]
{"$rows_empty":8}
[null,"★ 주의사항"]
[null,"1. 지원가능 : 카드리더기 지원가능한 핸드폰 모델을 의미합니다"]
[null,"2. 테스트불가 : LGT TEST CENTER에서 단말기를 보유하고 있지 않습니다"]
[null,"3. 미지원 : 카드리더기와 호환이 불가능한 핸드폰 모델을 의미합니다"]
[null,"4. SIO모드를 설정하지 않아도 리더기를 인식될수 있습니다. "]
[null,"5.카드리더기 지원가능 휴대폰을 최초 연결시 안될경우 SIO모드를 확인해야합니다."]
[null,"6. SIO모드 기본설정 방법은 UART설정이후 안될시 USB로 설정하길 권장합니다"]
[null,"7. SIO모드를 설정한 이후에는 휴대폰을 리부팅하여 주십시오."]
[null,"8. 위의 목록에 나타나지 않는 모델들은 카드리더기를 지원하지 않습니다"]
[null,"9. 휴대폰 자체의 블루투스 모드는 꼭 해제하여야 합니다."]
[null,"10. 휴대폰의 펌웨어는 최신버전으로 유지해주셔야 합니다."]

{"sheet":"미지원모델","index":1,"n_rows":40,"n_cols":2,"rows_kept":40,"merged":[[0,0,0,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["지원안되었던 모델"]
["LG-LC3600","X"]
["LG-LP5900","X"]
["LG-LV4200","X"]
["LG-LH2100","X"]
["LG-LH5000","X"]
["LG-LH2600","지원안됨"]
["LG-LH6400","X"]
["LG-LU6000","X"]
["LG-LB3400","X"]
["LG-LH2300","X"]
["SPH-S3950","X"]
["SPH-V9150","X"]
["SPH-S4750","X"]
["SPH-C2350","X"]
["SPH-V7450","X"]
["SPH-B2550","X"]
["SPH-V8450","X"]
["SPH-B3650","X"]
["SPH-B2350","X"]
["SPH-B4150","X"]
["SPH-V9850","X"]
["SPH-V9050","X"]
["SPH-B5650","X"]
["SPH-B5050","X"]
["SPH-S5350","X"]
["SPH-C2250","X"]
["SPH-B8250","X"]
["SPH-C2255","X"]
["SPH-B8650","X"]
["IM-S250L","X"]
["IM-S310L","X"]
["IM-S340L","X"]
["IM-S360L","X"]
["IM-S315L","X"]
["PT-L1100","X"]
["PT-L1400","X"]
["PT-L2200","X"]
["PT-L1900","X"]
["CANU801EX","X"]