{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Sheet1","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":164,"n_cols":4,"rows_kept":164,"merged":[[0,0,0,3],[2,0,20,0],[2,3,13,3],[14,3,19,3],[21,0,50,0],[25,3,32,3],[51,0,57,0],[58,0,73,0],[58,3,73,3],[74,0,146,0],[147,0,148,0],[147,3,148,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["SKT 휴대폰 카드리더기 지원여부"]
["제조사","기종","지원여부","특이사항"]
["SKY","IM-7400","지원가능","미확인테스트중 (가능한것으로 예상)"]
[null,"IM-8100","지원가능"]
[null,"IM-8300","지원가능"]
[null,"IM-8400","지원가능"]
[null,"IM-8500","지원가능"]
[null,"IM-8600","지원가능"]
[null,"IMB-1000","지원가능"]
[null,"IM-R200","지원가능"]
[null,"IM-S100","지원가능"]
[null,"IM-S110","지원가능"]
[null,"IM-S130","지원가능"]
[null,"IM-U100","지원가능"]
[null,"IM-U110","지원가능","LEFT - 시스템 - 통신환경설정 - 데이터통신 - UART"]
[null,"IM-U130","지원가능"]
[null,"IM-U140","지원가능"]
[null,"IM-U150","지원가능"]
[null,"IM-U160","지원가능"]
[null,"IM-U170","지원가능"]
[null,"IM-U210","미지원","미지원"]
["LG","LG-SB130","지원가능","메뉴 - 휴대폰설정 - 데이터통신환경 -  PC연결설정 - 115KBPS"]
[null,"LG-SB190","지원가능","메뉴 - 휴대폰설정 - 통신환경 - PC연결설정 - 115KBPS"]
[null,"LG-SB270","지원가능","메뉴 - 사용자환경설정 - 통신환경 -  PC연결설정 - 115KBPS"]
[null,"LG-SB310","지원가능","메뉴 - 사용자환경설정 - 통신환경 -  PC연결설정 - 115KBPS"]
[null,"LG-SB610","지원가능","미확인테스트중 (가능한것으로 예상)"]
[null,"LG-SC330","지원가능"]
[null,"LG-SD280","지원가능"]
[null,"LG-SD290","지원가능"]
[null,"LG-SD340","지원가능"]
[null,"LG-SD350","지원가능"]
[null,"LG-SD870","지원가능"]
[null,"LG-SD910","지원가능"]
[null,"LG-SH110","지원가능","메뉴 - 휴대폰설정 - 데이터통신환경 -  PC연결설정 - 115KBPS"]
[null,"LG-SH130","지원가능","메뉴 - 사용자환경설정 - 통신환경 -  PC연결설정 - 115KBPS"]
[null,"LG-SH170","지원가능","미확인테스트중 (가능한것으로 예상)"]
[null,"LG-SH400","지원가능","메뉴 - 사용자환경설정 - 통신환경 -  PC연결설정 - 115KBPS"]
[null,"LG-SH410","지원가능","메뉴 - 사용자환경설정 - 통신환경 -  PC연결설정 - 115KBPS"]
[null,"LG-SH490","지원가능","메뉴 - 사용자환경설정 - 통신환경 -  PC연결설정 - 115KBPS"]
[null,"LG-SH460","지원가능","메뉴 - 9.사용자환경설정 - 9.통신설정 - 1.PC연결설정 - 3.115KBPS"]
[null,"LG-SU100","지원가능","메뉴 - 사용자환경설정 - 통신환경 -  PC연결설정 - 115KBPS"]
[null,"LG-SU910","지원가능","메뉴 - 사용자환경설정 - 통신환경 -  PC연결설정 - 115KBPS"]
[null,"LG-SV240","지원가능","메뉴 - 9.사용자환경설정 - 9.통신설정 - 1.PC연결설정 - 3.115KBPS"]
[null,"LG-SV260","지원가능","메뉴 - 휴대폰설정 - 데이터통신환경 -  PC연결설정 - 115KBPS"]
[null,"LG-SV280","지원가능","메뉴 - 사용자환경설정 - 통신환경 -  PC연결설정 - 115KBPS"]
[null,"LG-SV300","지원가능","메뉴 - 6.설정 - 3.휴대폰설정 - 7.통신환경 - 1.PC연결설정 - 115KBPS"]
[null,"LG-SV390","지원가능","메뉴 - 6.설정 - 4.휴대폰설정 - 7.통신환경 - 1.PC연결설정 - 115KBPS"]
[null,"LG-SV550","지원가능","메뉴 - 휴대폰설정 - DATA통신환경 - PC연결설정 - 115KBPS"]
[null,"LG-SV570","지원가능","지원가능"]
[null,"LG-SV590","지원가능","메뉴 - 휴대폰설정 - DATA통신환경 - PC연결설정 - 115KBPS"]
[null,"LG-SV900","지원가능","메뉴 - 사용자환경설정 - DATA통신환경 -  PC연결설정 - 115KBPS"]
["MOTO RORA","MS500","테스트불가"]
[null,"MS550","테스트불가"]
[null,"MS600","테스트불가"]
[null,"MS700","지원가능","메뉴 - 휴대폰관리 - 데이터통신설정 - 환경설정 - 모뎀통신포트 - UART"]
[null,"MS700T","지원가능","메뉴 - 사용자환경설정 - 데이터통신설정 - 환경설정 - 모뎀통신포트 - UART"]
[null,"MS800","지원가능","메뉴 - 휴대폰관리 - 데이터통신설정 - 환경설정 - 모뎀통신포트 - UART"]
[null,"MS900","지원가능","메뉴 - 사용자환경설정 - 데이터통신설정 - 환경설정 - 모뎀통신포트 - UART"]
["PAN TECH","P1","지원가능","미확인테스트중 (가능한것으로 예상)"]
[null,"PH-S3000V","지원가능"]
[null,"PH-S3500","지원가능"]
[null,"PH-S5000V","지원가능"]
[null,"PH-S6000","지원가능"]
[null,"PH-S6500","지원가능"]
[null,"PH-S7000V","지원가능"]
[null,"PT-S110","지원가능"]
[null,"PT-S120","지원가능"]
[null,"PT-S130","지원가능"]
[null,"PT-S140","지원가능"]
[null,"PT-S160","지원가능"]
[null,"PT-S200","지원가능"]
[null,"PT-S210","지원가능"]
[null,"PT-S280","지원가능"]
[null,"S4","지원가능"]
["SAM      SUNG","SCH-B130","지원가능","UART"]
[null,"SCH-B200","지원가능","UART"]
[null,"SCH-B250","지원가능","UART"]
[null,"SCH-B300","지원가능","UART"]
[null,"SCH-B340","지원가능","UART"]
[null,"SCH-B360","지원가능","UART"]
[null,"SCH-B380","지원가능","UART"]
[null,"SCH-B410","지원가능","UART"]
[null,"SCH-B450","지원가능","UART"]
[null,"SCH-B470","지원가능","UART"]
[null,"SCH-B490","지원가능","UART"]
[null,"SCH-B500","지원가능","UART"]
[null,"SCH-B510","지원가능","UART"]
[null,"SCH-B540","지원가능","UART"]
[null,"SCH-B550","지원가능","UART"]
[null,"SCH-B560","지원가능","UART"]
[null,"SCH-B570","지원가능","UART"]
[null,"SCH-B590","지원가능","UART"]
[null,"SCH-B600","지원가능","UART"]
[null,"SCH-B630","지원가능","UART"]
[null,"SCH-B660","지원가능","UART"]
[null,"SCH-B680","지원가능","UART"]
[null,"SCH-B710","지원가능","UART"]
[null,"SCH-B750","지원가능","UART"]
[null,"SCH-B820","지원가능","UART"]
[null,"SCH-B850","지원가능","UART"]
[null,"SCH-C210","지원가능","UART"]
[null,"SCH-C220","지원가능","UART"]
[null,"SCH-C225","지원가능","UART"]
[null,"SCH-C230","지원가능","UART"]
[null,"SCH-C280","지원가능","UART"]
[null,"SCH-S370","지원가능","UART"]
[null,"SCH-S400","지원가능","UART"]
[null,"SCH-S470","지원가능","UART"]
[null,"SCH-S480","미지원","미지원"]
[null,"SCH-S510","지원가능","UART"]
[null,"SCH-S530","지원가능","UART"]
[null,"SCH-V650","지원가능","UART"]
[null,"SCH-V670","지원가능","UART"]
[null,"SCH-V700","지원가능","UART"]
[null,"SCH-V720","지원가능","UART"]
[null,"SCH-V730","지원가능","미확인테스트중 (가능한것으로 예상)"]
[null,"SCH-V740","지원가능","UART"]
[null,"SCH-V745","미지원","미지원"]
[null,"SCH-V770","지원가능","UART"]
[null,"SCH-V840","지원가능","UART"]
[null,"SCH-V850","지원가능","미확인테스트중 (가능한것으로 예상)"]
[null,"SCH-V870","테스트불가"]
[null,"SCH-V890","지원가능","UART"]
[null,"SCH-V900","지원가능","UART"]
[null,"SCH-V910","지원가능","UART"]
[null,"SCH-V920","지원가능","UART"]
[null,"SCH-V940","지원가능","UART"]
[null,"SCH-V960","지원가능","UART"]
[null,"SCH-W200","지원가능","UART"]
[null,"SCH-W210","지원가능","UART"]
[null,"SCH-W270","지원가능","UART"]
[null,"SCH-W300","지원가능","UART"]
[null,"SCH-W320","지원가능","UART"]
[null,"SCH-W340","지원가능","UART"]
[null,"SCH-W350","지원가능","UART"]
[null,"SCH-W360","지원가능","UART"]
[null,"SCH-W380","지원가능","UART"]
[null,"SCH-W410","지원가능","UART (매회 1회 실패후 성공되는 현상)"]
[null,"SCH-W420","지원가능","미확인테스트중 (가능한것으로 예상)"]
[null,"SCH-W450","지원가능","UART"]
[null,"SCH-W480","지원가능","UART"]
[null,"SCH-W550","미지원","미지원"]
[null,"SCH-W560","지원가능","UART"]
[null,"SCH-W570","지원가능","지원가능"]
[null,"SCH-W580","미지원","미지원"]
[null,"SCH-W590","지원가능","UART"]
[null,"SCH-W750","지원가능","UART"]
["VK","VK300C","지원가능","미확인테스트중 (가능한것으로 예상)"]
[null,"VK600C","지원가능"]
[]
[]
[]
[]
[null,"★ 주의사항"]
[null,"1. 지원가능 : 카드리더기 지원가능한 핸드폰 모델을 의미합니다"]
[null,"2. 테스트불가 : LGT TEST CENTER에서 단말기를 보유하고 있지 않습니다"]
[null,"3. 미지원 : 카드리더기와 호환이 불가능한 핸드폰 모델을 의미합니다"]
[null,"4. SIO모드를 설정하지 않아도 리더기를 인식될수 있습니다. "]
[null,"5.카드리더기 지원가능 휴대폰을 최초 연결시 안될경우 SIO모드를 확인해야합니다."]
[null,"6. SIO모드 기본설정 방법은 UART설정이후 안될시 USB로 설정하길 권장합니다"]
[null,"7. SIO모드를 설정한 이후에는 휴대폰을 리부팅하여 주십시오."]
[null,"8. 위의 목록에 나타나지 않는 모델들은 카드리더기를 지원하지 않습니다"]
[null,"9. 휴대폰 자체의 블루투스 모드는 꼭 해제하여야 합니다."]
[null,"10. 휴대폰의 펌웨어는 최신버전으로 유지해주셔야 합니다."]

{"sheet":"Sheet3","index":1,"n_rows":73,"n_cols":3,"rows_kept":73,"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["SCH-W590","X","08년 6월"]
["SCH-W380","X","07년 12월"]
["SCH-W390","X","08년 2월"]
["SCH-W330","X","07년 9월"]
["SCH-W290","X","07년 5월"]
["SCH-W240","X","07년 7월"]
["SCH-V410","X"]
["SCH-S390","X"]
["SCH-V745","X","07년 1월"]
["SCH-S270","X"]
["SCH-S310","X"]
["SCH-G100","X"]
["SCH-S130","X"]
["SCH-V600","X"]
["SCH-S260","X"]
["SCH-B100","X"]
["SCH-S230","X"]
["SCH-S250","X"]
["SCH-V540","X"]
["SCH-V500","X"]
["SCH-E560","X"]
["LG-SH470","X","08년 11월"]
["LG-SB350","X","08년 6월"]
["LG-SH650","X","08년 4월"]
["LG-SH640","X","08년 5월"]
["LG-SU600","X","08년 6월"]
["LG-SH240","X","08년 3월"]
["LG-SB310","X","07년 5월"]
["LG-SH210","X","07년 12월"]
["LG-SH150","X","07년 8월"]
["LG-SB630","X","07년 3월"]
["LG-SV420","X"]
["LG-SH100","X"]
["LG-SV600","X"]
["LG-SV520","X"]
["LG-SV510","X"]
["LG-SD330M","X"]
["LG-SD330","X"]
["LG-SV9140","X"]
["LG-SV130","X"]
["VE70","X","08년 11월"]
["VU20","X","08년 7월"]
["Z8m","X","08년 4월"]
["Z6m","X","07년 12월"]
["V9m","X","07년 6월"]
["MS340","X"]
["MS280","X"]
["PT-S170","X"]
["PH-S8000T","X"]
["IM-U310","X","08년 11월"]
["IM-S370","X","08년 8월"]
["IM-S350","X","08년 8월"]
["IM-R300","X","08년 6월"]
["IM-S330","X","08년 3월"]
["IM-S320","X","08년 3월"]
["IM-S300","X","07년 12월"]
["IM-U220","X","07년 10월"]
["IM-U200","X","07년 7월"]
["IM-S230","X","07년"]
["IM-S150","X","07년"]
["IM-R110","X","06년"]
["IM-R100","X"]
["IM-8700","X"]
["IM-7300","X"]
["IM-7200P","X"]
["IM-7100","X"]
["VK700C","X","06년"]
["VK220C","X"]
["VK200C","X"]
["SCH-W510","X","08년 6월"]
["SCH-W460","X","08년 7월"]
["SCH-W580","X","08년 6월"]